· Природный газ — это экономия ~ 3,5 руб.*кВт*ч
· Основной или резервный источник электроэнергии
· Газовый 16V двигатель оснащен гидрокомпенсаторами
· Жидкостное охлаждение с промышленным вентилятором
· Масляный радиатор для дополнительного охлаждения ДВС
· Шумоизолирующий кожух снижает уровень шума до ~ 70 дБ
· Автоматическое включение ГПУ при установке блока АВР
· Контроль состояния и автоматическая зарядка АКБ
· Автоматический регулятор выходного напряжения
· Двухопорный альтернатор с ременным приводом
· Медная обмотка синхронного генератора Evo Tec
· Комплект эксплуатационной документации
· Автономный подогрев ОЖ в зимний период
· Гарантия 2 года, либо 2500 моточасов
Газопоршневые электростанции СИМОН-ГПУ
В настоящее время ООО НПО «СИМОН" организована работа по решению задач, направленных на импортозамещение продукции, применяемой или планируемой к применению в производственной деятельности предприятий Российской Федерации.
Газопоршневые электростанции СИМОН-ГПУ производятся для реализации проектов в сфере автономного электроснабжения объектов различных отраслей промышленности и энергетики. Собственный проектно-инжиниринговый центр и производственные площади для изготовления ГПУ позволяют предложить заказчику широкий выбор решений в различных вариантах исполнения и могут использоваться для резервного и основного электроснабжения и способны непрерывно работать продолжительное время в режиме 24/7 с остановкой для проведения технического обслуживания.
На сегодняшний момент разработан и серийно производится широкий модельный ряд газовых электростанций мощностью от 30 до 200 кВт на базе доработанных для работы на природном и сжиженном газе (NG/LPG) двигателей ВАЗ, ЗМЗ, ЯМЗ.
В настоящий время ведется разработка собственного альтернатора и блока управления, способного работать в широком диапазоне оборотов газопоршневого двигателя для автоматической адаптации к внешней нагрузке, с целью увеличения моторесурса и снижению выбросов и расхода топлива в расчете на 1 кВт*ч электроэнергии.
Газовые генераторы СИМОН-ГПУ-30-3/3Р номинальной мощностью 30 кВт производятся для российских условий на базе двигателя ВАЗ 21129-16V и позволяют иметь гарантированный ресурс и ремонтопригодность. Широкое распространение и доступность запчастей, неприхотливость к топливу и условиям эксплуатации. Бензиновые и дизельные автомобильные двигатели с микропроцессорным блоком управления доработаны и адаптированы для работы на природном и сжиженном газе (NG/LPG). Срок межсервисного обслуживания составляет 500 моточасов.
На двигателе ВАЗ 21129-16V установлены гидрокомпенсаторы, которые автоматически поддерживают зазоры в клапанном механизме. Это избавляет от необходимости регулярно регулировать тепловые зазоры, что особенно важно при работе на газе, так как метан горит дольше бензина и требует точной настройки газораспределительного механизма. Ременной привод ГРМ. 
В ГПУ нашего производства применена увеличенная по теплоотдаче и объему система охлаждения с промышленным осевым вентилятором и дополнительно установлен масляный радиатор (теплообменник) ДВС, что снижает тепловую нагрузку на двигатель и увеличивает межсервисный интервал обслуживания. Шумоизолирующий вандалозащищенный корпус разработан с учетом российских климатических условий и выполнен из оцинкованной стали с коррозионностойким декоративным покрытием. Продуманная конструкция позволяет получить эффективное снижение шума при работе газопоршневой электростанции и легкий доступ к проведению технического обслуживания и регламентных работ. В закрытом исполнении ГПУ не боятся влаги, снегопада и экстремальных температур от -40С° до +40С°. 
Для этой цели в газопоршневых электростанциях СИМОН-ГПУ установлен автономный электрический жидкостный обогреватель с циркуляционным насосом ДГУ Северс+.
В составе системы подачи топлива и регулировки состава смеси установлены надежные регуляторы нулевого давления Garretson / IMPCO-KN-039-122 (либо в качестве альтернативы на других силовых установках применяются регуляторы компании ТЕРМОБРЕСТ). Данные регуляторы успешно работают с двумя типами топлива: сжиженный нефтяной газ (LPG) и природный газ (NG) при давлении на входе ГПУ 0,01-0,05 бар.
Эти регуляторы вместе с электромагнитным отсечным клапаном и фильтром поддерживают стабильное давление газа, что важно для надёжного запуска и нормальной работы газового двигателя. В комплексе с регулятором за количественное соотношение газовоздушной смеси отвечают регулируемые газовые смесители СГ-1-Р. 
В данных моделях  ГПУ применяются двухопорные альтернаторы EvoTec TCU188DC, Mecc Alte ECP32-1S/4C, либо их аналоги с ременным приводом от ДВС, что снижает вибрационные и динамические нагрузки и повышает ресурс и надежность установки.  
Газопоршневые электростанции СИМОН-ГПУ в стандартном исполнении имеют электронное микропроцессорное зажигание, иридивые свечи, электронные регуляторы частоты вращения газового двигателя и блоки управления режимами работы ГПУ производства DATAKOM D-500, либо SmartGen HGM7120N с возможностью дистанционного мониторинга и русскоязычным жидкокристаллическим дисплеем для контороля и отображения параметров работы.
Газопоршневые генераторы СИМОН-ГПУ можно каскадно подключить в энергетический комплекс. Его суммарная мощность может равняться нескольким десяткам, либо сотням киловатт. Технология каскадного подключения позволяет гибко реагировать на изменения нагрузки – при необходимости отключать и подключать отдельные ГПУ, при этом работать они будут на оптимальной нагрузке. Каскадная установка включает в себя от двух и более газопоршневых электростанций, объединённых в единую электрическую сеть. Каскадная установка может работать как единое целое на максимальную мощность, либо по раздельности, в зависимости от потребления. При достижении 70% от суммарной максимальной мощности одной или нескольких станций, система синхронизации запускает следующую, и так до установленной общей максимальной мощности. Система автоматики следит за равномерной наработкой часов каждого генератора и меняет основные генераторы с ведомыми местами, обеспечивая одинаковую наработку каждой станции. Это позволяет увеличить ресурс каскадной установки.
Комплектация газопоршневой электростанции СИМОН-ГПУ-30-3/В 30 (37,5) кВт (кВА) 380/400в, 50 Гц
Газовый двигатель с жидкостным охлаждением ВАЗ 21129-16V
Радиатор охлаждения c промышленным вентилятором для работы в условиях температуры воздуха до +40°С
Подогрев двигателя для эксплуатации при температурах до -40°С
Шумоизоляционный вандалозащищенный корпус с антикоррозионным покрытием
Стальная оцинкованная рама с антивибрационными подушками
Электростартер, стартерная батарея, блок автоматической зарядки аккумулятора
Двухопорный электрогенератор класса защиты IP23, Рном.-30кВт, V - 380/400В, моторесурс: 40 000–60 000 моточасов 
Регулятор газа нулевого давления с электромагнитным запорным клапаном и фильтром
Ременной привод альтернатора от газопоршневого двигателя
Автоматический регулятор выходного напряжения и частоты
Контроллер нештатной работы генераторной установкиГПУ
Электрический пульт ручного запуска с измерительными приборами
Масло SAE 5W-40 POLYMERIUM серии GPU*
Иридиевые свечи DENSO IQ20TT
Система аварийной остановки
Антифриз
Комплект эксплуатационной документации:
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Паспорт
Разрешительная документация:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Масла для ГПУ класса SAE40 на основе полусинтетических базовых масел обладают усиленным пакетом присадок, включают органический молибден и модификаторы трения, обеспечивая повышенную экономичность и максимальную защиту двигателя. Увеличенное количество присадок обеспечивает превосходную моюще- диспергирующую способность, а запас щелочности позволяет использовать масло на продленных интервалах замены.
	Модель ГПУ
	СИМОН-ГПУ-30-3/В

	Резервная мощность
	32,8 кВт / 41 кВА

	Номинальная мощность (пропан)
	32 кВт / 40 кВА

	Номинальная мощность (метан)
	30 кВт / 37.5 кВА

	Максимальная мощность (пропан)
	32 кВт / 40 кВА

	Максимальная мощность (метан)
	30 кВт / 37.5 кВА

	Напряжение
	380/400 В

	Номинальный ток
	58 А

	Коэффициент мощности
	0.8 (cos φ)

	Количество фаз 
	3

	Частота 
	50 Гц

	Запуск 
	Автоматический

	Вид топлива
	Газ (LPG\NG)

	Расход пропана
	0.26 кг/кВт.ч

	Расход метана
	0.32 м3/кВт.ч

	Исполнение 
	В шумозащитном кожухе

	Уровень шума
	70 Дб

	Производитель
	НПО «СИМОН» (Россия)





	Двигатель

	Марка
	ВАЗ (Россия)

	Модель
	21129

	Тип
	Газовый, 4-тактный 16V

	Количество цилиндров
	4

	Рабочий объём
	1.6 л

	Охлаждение
	Жидкостное

	Частота вращения
	3000 об/мин

	Регулятор оборотов
	Электронный

	Объем масла в двигателе
	4,2 л

	Рекомендуемый тип масла
	SAE 5W40 допуск CNG/LPG

	Объем охлаждающей жидкости
	16 л

	Марка
	EvoTec, либо аналог

	Тип генератора
	Cинхронный, бесщеточный

	Класс защиты
	IP23

	Класс изоляции
	H

	Стабильность напряжения
	Не более ±1%



